*Príloha č. 3 výzvy*

**Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k horizontálnym princípom**

**1. Typ aktivity - Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavná aktivita** | **Povinné merateľné ukazovatele** | **Definícia merateľného ukazovateľa** | **Meraná jednotka** | **Čas plnenia** | **Relevancia k HP** |
| **HP UR** | **HP RŽM a ND** |
| 1.1 Výstavba novej budovy materskej školy /elokovaného pracoviska za účelom zriadenia materskej školy/ elokovaného pracoviska | PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ/ Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | Pod pojmom kapacita sa rozumie počet deti (nie učiteľov, rodičov alebo iných osôb), ktoré môžu navštevovať novú MŠ/elokované pracovisko. V prípade výstavby novej MŠ bez presu detí zo starej MŠ žiadateľ uvedie hodnotu novovytvorenej kapacity MŠ | dieťa | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK  | Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, v dôsledku realizácie projektu | budova | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl | Počet detí z MRK, ktoré navštevujú vybudovanú MŠ. Žiadateľ uvádza hodnotu, ktorá sa dosiahne vytvorením kapacity pre deti MRK vo vybudovanej MŠ | dieťa | v rámci obdobia udržateľnosti projektu | áno | áno |
| 1.2 Výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska za účelom presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska | PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ/ Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry) | Pod pojmom kapacita sa rozumie počet deti (nie učiteľov, rodičov alebo iných osôb), ktoré môžu navštevovať novú MŠ/elokované pracovisko. Pri výstavbe s presunom detí do novej MŠ žiadateľ uvedie ako hodnotu súčet pôvodnej kapacity MŠ a novovytvorenej kapacity MŠ | dieťa | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK | Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, v dôsledku realizácie projektu | budova | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl | Počet detí z MRK, ktoré navštevujú vybudovanú MŠ. Žiadateľ uvádza počet detí MRK, ktorý je súčtom počtu detí MRK, ktoré navštevovali pôvodnú MŠ a počtu detí MRK, ktoré budú navštevovať MŠ v rámci novovytvorenej navýšenej kapacity MŠ.  | dieťa | v rámci obdobia udržateľnosti projektu[[1]](#footnote-1) | áno | áno |

**2. Typ aktivity - Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavná aktivita** | **Povinné merateľné ukazovatele** | **Definícia povinného merateľného ukazovateľa** | **Merná jednotka** | **Čas plnenia** | **Relevancia k HP** |
| **HP UR** | **HP RŽM a ND** |
| 2.1 Rekonštrukcia budovy materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov | PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ/ Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | Pod pojmom kapacita sa rozumie počet deti (nie učiteľov, rodičov alebo iných osôb), ktoré môžu navštevovať zrekonštruovanú MŠ/elokované pracovisko. Žiadateľ uvedie hodnotu, ktorá je súčtom pôvodnej kapacity MŠ a novovytvorenej kapacity MŠ | dieťa | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO373 - Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK | Počet zrekonštruovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, v dôsledku realizácie projektu | budova | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO105 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách | Množstvo primárnej energie, ktorú sa podarí ušetriť pomocou rekonštrukcie budov. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet rozdielov množstva skleníkových plynov vychádzajúcich z energetických certifikátov rekonštruovaných budov vydaných pred a po rekonštrukcii budovy | tony CO2 ekvivalent | k dátumu ukončenia realizácie projektu a v rámci obdobia udržateľnosti projektu | áno | nie |
| PO698 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách[[2]](#footnote-2) | Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet rozdielov spotreby primárnej energie vychádzajúcej z energetického certifikátu renovovanej budovy vydaného pred a po rekonštrukcii budovy | kWh/rok | k dátumu ukončenia realizácie projektu a v rámci obdobia udržateľnosti projektu | áno | nie |
| PO716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl | Počet detí z MRK, ktoré navštevujú zrekonštruovanú MŠ. Žiadateľ uvádza počet detí MRK, ktorý je súčtom počtu detí MRK, ktoré navštevovali MŠ pred rekonštrukciou MŠ a počtu detí MRK, ktoré budú navštevovať MŠ v rámci novovytvorenej navýšenej kapacity MŠ | dieťa | v rámci obdobia udržateľnosti projektu[[3]](#footnote-3) | áno | áno |

**2. Typ aktivity - Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavná aktivita** | **Povinné merateľné ukazovatele** | **Definícia povinného merateľného ukazovateľa** | **Merná jednotka** | **Čas plnenia** | **Relevancia k HP** |
| **HP UR** | **HP RŽM a ND** |
| 2.2 Rekonštrukcia inej budovy pre potreby materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom presunutia existujúcej kapacity z existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska | PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ/ Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | Pod pojmom kapacita sa rozumie počet deti (nie učiteľov, rodičov alebo iných osôb), ktoré môžu navštevovať zrekonštruovanú MŠ/elokované pracovisko. Žiadateľ uvedie hodnotu, ktorá je súčtom pôvodnej kapacity MŠ a novovytvorenej kapacity MŠ | dieťa | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO373 - Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK | Počet zrekonštruovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, v dôsledku realizácie projektu | budova | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO105 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách | Množstvo primárnej energie, ktorú sa podarí ušetriť pomocou rekonštrukcie budov. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet rozdielov množstva skleníkových plynov vychádzajúcich z energetických certifikátov rekonštruovaných budov vydaných pred a po rekonštrukcii budovy | tony CO2 ekvivalent | k dátumu ukončenia realizácie projektu a v rámci obdobia udržateľnosti projektu | áno | nie |
| PO698 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách[[4]](#footnote-4) | Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet rozdielov spotreby primárnej energie vychádzajúcej z energetického certifikátu renovovanej budovy vydaného pred a po rekonštrukcii budovy | kWh/rok | k dátumu ukončenia realizácie projektu a v rámci obdobia udržateľnosti projektu | áno | nie |
| PO716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl | Počet detí z MRK, ktoré navštevujú zrekonštruovanú MŠ. Žiadateľ uvádza počet detí MRK, ktorý je súčtom počtu detí MRK, ktoré navštevovali MŠ pred rekonštrukciou MŠ a počtu detí MRK, ktoré budú navštevovať MŠ v rámci novovytvorenej navýšenej kapacity MŠ | dieťa | v rámci obdobia udržateľnosti projektu[[5]](#footnote-5) | áno | áno |

**2. Typ aktivity - Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typy aktivity** | **Hlavná aktivita** | **Povinné projektové merateľné ukazovatele** | **Merná jednotka** | **Čas plnenia** | **Relevancia k HP** |
| **HP UR** | **HP RŽM a ND** |
| 2.3 Rekonštrukcia inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/ elokovaného pracoviska | PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ (Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry) | Pod pojmom kapacita sa rozumie počet deti (nie učiteľov, rodičov alebo iných osôb), ktoré môžu navštevovať zrekonštruovanú MŠ/elokované pracovisko. Žiadateľ uvedie hodnotu, ktorá je súčtom pôvodnej kapacity MŠ a novovytvorenej kapacity MŠ | dieťa | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO373 - Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK | Počet zrekonštruovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, v dôsledku realizácie projektu | budova | k dátumu ukončenia realizácie projektu | áno | áno |
| PO105 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách | Množstvo primárnej energie, ktorú sa podarí ušetriť pomocou rekonštrukcie budov. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet rozdielov množstva skleníkových plynov vychádzajúcich z energetických certifikátov rekonštruovaných budov vydaných pred a po rekonštrukcii budovy | tony CO2 ekvivalent | k dátumu ukončenia realizácie projektu a v rámci obdobia udržateľnosti projektu | áno | nie |
| PO698 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách[[6]](#footnote-6) | Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet rozdielov spotreby primárnej energie vychádzajúcej z energetického certifikátu renovovanej budovy vydaného pred a po rekonštrukcii budovy | kWh/rok | k dátumu ukončenia realizácie projektu a v rámci obdobia udržateľnosti projektu | áno | nie |
| PO716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl | Počet detí z MRK, ktoré navštevujú zrekonštruovanú MŠ. Žiadateľ uvádza počet detí MRK, ktorý je súčtom počtu detí MRK, ktoré navštevovali MŠ pred rekonštrukciou MŠ a počtu detí MRK, ktoré budú navštevovať MŠ v rámci novovytvorenej navýšenej kapacity MŠ | dieťa | v rámci obdobia udržateľnosti projektu[[7]](#footnote-7) | áno | áno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. V prípade, že po ukončení projektu nebude naplnený počet detí MRK, je žiadateľ povinný napĺňať hodnotu počtu detí MRK priebežne počas celého obdobia udržateľnosti, no najneskôr do konca obdobia udržateľnosti. [↑](#footnote-ref-1)
2. Výpočet zníženia spotreby primárnej energie vychádza z energetického certifikátu budovy (čl.12 odsek 1 písm. b) smernice 2010/31/EÚ) vydaného pred a po rekonštrukcii budovy. V súlade so smernicou ukazovateľ musí platiť pre všetky verejné budovy s celkovou úžitkovou plochou nad 500 m2 a rekonštruovaných s pomocou zo štrukturálnych fondov. Ak sa výstavba začne po 9. júli 2015, prah pre verejné budovy sa zníži na celkovú úžitkovú plochu 250 m2. [↑](#footnote-ref-2)
3. V prípade, že po ukončení projektu nebude naplnený počet detí MRK, je žiadateľ povinný napĺňať hodnotu počtu detí MRK priebežne počas celého obdobia udržateľnosti, no najneskôr do konca obdobia udržateľnosti. [↑](#footnote-ref-3)
4. Výpočet zníženia spotreby primárnej energie vychádza z energetického certifikátu budovy (čl.12 odsek 1 písm. b) smernice 2010/31/EÚ) vydaného pred a po rekonštrukcii budovy. V súlade so smernicou ukazovateľ musí platiť pre všetky verejné budovy s celkovou úžitkovou plochou nad 500 m2 a rekonštruovaných s pomocou zo štrukturálnych fondov. Ak sa výstavba začne po 9. júli 2015, prah pre verejné budovy sa zníži na celkovú úžitkovú plochu 250 m2. [↑](#footnote-ref-4)
5. V prípade, že po ukončení projektu nebude naplnený počet detí MRK, je žiadateľ povinný napĺňať hodnotu počtu detí MRK priebežne počas celého obdobia udržateľnosti, no najneskôr do konca obdobia udržateľnosti. [↑](#footnote-ref-5)
6. Výpočet zníženia spotreby primárnej energie vychádza z energetického certifikátu budovy (čl.12 odsek 1 písm. b) smernice 2010/31/EÚ) vydaného pred a po rekonštrukcii budovy. V súlade so smernicou ukazovateľ musí platiť pre všetky verejné budovy s celkovou úžitkovou plochou nad 500 m2 a rekonštruovaných s pomocou zo štrukturálnych fondov. Ak sa výstavba začne po 9. júli 2015, prah pre verejné budovy sa zníži na celkovú úžitkovú plochu 250 m2. [↑](#footnote-ref-6)
7. V prípade, že po ukončení projektu nebude naplnený počet detí MRK, je žiadateľ povinný napĺňať hodnotu počtu detí MRK priebežne počas celého obdobia udržateľnosti, no najneskôr do konca obdobia udržateľnosti. [↑](#footnote-ref-7)