**Bilancia skrývky**

**humusového horizontu z trvale odnímanej poľnohospodárskej pôdy**

***- jednoduché stavby -***

**–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

**Stavba**:

Stavebník:

Katastrálne územie:..............................

Parc. čísla pôvodných pozemkov:................................

Druh pozemku:..............................

BPEJ:............................................

**Hrúbka humusového horizontu pôdy:**

Parc. čísla odňatých pozemkov: ..............................

Navrhovaná hĺbka skrývky (cm): .................................

Výmera trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy: ......................

Celkový objem skrývky (m3): .......................................

Poznámka: hrúbka a množstvo skrývky v členení podľa kvalitatívne odlišných častí. napr.: ornica, podorničie

Hrúbka skrývky: 1. vysokopodukčné pôdy - BPEJ: 1-3sk.............max 50 cm

 2. stredne produkčné pôdy - BPEJ: 4-6 sk............max 30 cm

 3. menej produkčné pôdy - BPEJ: 7-9 sk............max 20 cm

**Umiestnenie skrývky:**

Skrývka bude umiestnená ako najvrchnejšia vrstva zelených plôch pôvodného pozemku

parc. č.: ......................

4. Za množstvo skrývaného humusového horizontu, odvoz skrývky a jej rozprestretie na

 nových poľnohospodárskych pozemkoch zodpovedá:

Meno stavebníka: ...............................................................Podpis: .............................................

Dátum: